oinputnumber

* 描述及最佳实践

数字输入组件，可设置保留几位小数，整数部分使用逗号千分符分隔。

继承：$.smile.otextfield

* 选项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项名 | 类型 | 默认值 | 是否可变 | 描述 |
| decimal | Integer | 2 | N | 精度，保留小数位数。 |
| max | Number | null | N | 最大值。 |
| min | Number | null | N | 最小值。 |
| step | Number | 0.01 | N | 步长。 |
| page | Integer | 10 | N | 按pageUp/pageDown时，跳过的步长，step的倍数。 |

* 覆盖选项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项名 | 类型 | 默认值 | 是否可变 | 描述 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法名 | 参数:类型 | 描述 |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 事件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事件名 | 参数:类型 | 描述 |
| change |  | 输入域值改变并且失去焦点时触发。 |
| start |  | spin开始时触发。 |
| spin |  | 旋转时触发。 |
| stop |  | spin结束时触发。 |